Замечания к

Проекту планировки территории функциональной зоны №5 и частей функциональных зон №3, 4, 27, 32 района Покровское-Стрешнево (СЗАО)

1. В представленных материалах не приведены расчеты потребности в объектах здравоохранения, предприятиях торгово-бытового обслуживания, учреждениях досуга и спортивных объектах в соответствии с требованиями приложения Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
2. С учетом увеличения плотности застройки не представлены расчеты требуемого количества автостоянок для постоянного и временного хранения личного транспорта жителей проектируемой застройки и решения по их размещению в соответствии с п.11.31, 11.32, 11.33 СП 42.13330.2016.
3. Не представлен расчет требуемого количества автостоянок для временного хранения автотранспорта для сотрудников и посетителей объектов нежилого назначения планируемой застройки и решения по их размещению (п.11.35 СП 42.13330.2016).
4. Не представлена информация по существующим и проектируемым площадям озеленения, обеспеченности функциональных зон площадками общего пользования (для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения) в соответствии с требованиями п.7.4, п.7.5 СП 42.13330.2016.
5. Структура жилищного фонда проектируемой застройки в границах функционально-планировочного жилого образования, не дифференцирована по уровню комфорта с учетом прогнозируемой социально-демографической ситуации и доходов населения в соответствии с требованием п.5.6 СП 42.13330.2016.

С учетом указанного положения средний расчетный показатель жилищной обеспеченности, зависящий от соотношения жилых домов и квартир различного уровня комфорта завышен и требует уточнения.
6. В представленных материалах не выдержаны нормативные расстояния магистральных улиц до жилой застройки (п.11.11 СП 42.13330.2016)

7. В представленных материалах проекта планировки территории отсутствует анализ мест дислокации подразделений пожарной охраны  (ч.4 ст.6, ст.76, ст.80 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»).
8. В проекте планировки территории не представлена удаленность расположения пожарных депо и возможности прибытия первого пожарного подразделения к наиболее удаленной части рассматриваемой территории за установленное ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – № 123-ФЗ) время (не более 10 минут), а также отсутствует анализ укомплектованности пожарных подразделений пожарной автотехникой (в том числе подъемными механизмами) с учетом высотности планируемой застройки (ч.4 ст.6 № 123-ФЗ).
9. Не определена величина санитарного разрыва от магистральных улиц (в том числе от Волоколамского шоссе) до проектируемых жилых домов. Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.)  (п. 2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
10. Размещение, взаимное расположение, ориентация, высотные отметки проектируемых жилых и общественных зданий выполнены без учета соблюдения продолжительности инсоляции в нормируемых помещениях (п.2.6 СанПиН 2.1.2.2645-10; п.2.5, 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076).
11. С учетом уплотнения застройки организация придомовой территории земельных участков, отводимых под размещение жилых домов, не соответствует требованиям п.2.3, 2.5, 2.8, 2.10 СанПиН 2.1.2.2645-10.

12. Не представлено четкое функциональное зонирование территорий планируемых жилых домов, образовательных организаций, ДОО с указанием всех необходимых площадок, зон и других элементов благоустройства (п.2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10; п. 3.5 СанПиН 2.4.1.3049-13; п. 3.2 СанПиН 2.4.2.2821-10).
13. Не предусмотрены мероприятия на магистральных улицах и пересечениях, исчерпавших пропускную способность (п.5.5.12, 5.8 СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»). При увеличении жилой застройки рассматриваемых функциональных зон №5 и частей функциональных зон №3, 4, 27, 32 возможен только один выезд на Волоколамское шоссе, которое имеет узкое место (тоннель под каналом им. Москвы). Предложение рассмотреть в ППТ второй выезд с рассматриваемой территории.
14. Вплотную к технической зоне Таганско-Краснопресненской линии метрополитена мелкого заложения примыкают участки, предназначенные под строительство многоквартирного дома с подземным гаражом (участок №15), высотного градостроительного комплекса с подземным гаражом и подземными техническими помещениями (участок №16), многофункциональный комплекс (участок 33), торгово-развлекательный центр (участок №34), транспортно-пересадочный узел (участок №35).

В представленных материалах проекта планировки территории отсутствует материалы геотехнического прогноза (оценки) влияния нового строительства на изменение напряженно-деформированного состояния грунтового массива, вмещающего объекты метрополитена и прочностной расчет конструкций метрополитена (п.5.26.2 СП 120.13330.2012 Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003 (с Изменениями №1-4)).

15. Не обоснованы сведения о численности населения, подлежащего инженерной защите (укрытию) в защитных сооружениях гражданской обороны (далее – ЗСГО).
Не учтена обеспеченность ЗСГО проектируемой территории функциональной зоны №5 и частей функциональных зон №3, 4, 27, 32 (п.4.4 СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (с Изменением № 1)).
